|  |  |
| --- | --- |
| **Технические характеристики промышленного контроллера DevLink-C1000** | |
| Центральный процессор | ARM9, 400 МГц |
| Системное ОЗУ SDRAM | PC 133 МГц – 64/128 Мбайт |
| Flash-память | 128/512 Мбайт (опция – до 1024 Мбайт) |
| Интерфейсы | 1xEthernet 100 с пром. защитой от статических разрядов (ESD-защита)  1-х RS-232/2-х RS-232  1 или 4 порта RS-485/1 или 2 порта RS-422  1xUSB-host с пром. защитой от статических разрядов (ESD-защита)  1xmini-USB (опция)  1xMicroSD (опция)  1xI2C (опция – до 20-ти цифровых датчиков OneWire) |
| GSM/GPRS-модуль (опция) | 2 SIM-карты |
| Универсальный вход/выход | 6xDI / 4хDI и 2хDO  6xDI/DO, 8xAI (опция – дополнительная плата ввода-вывода) |
| Напряжение питания | 18…72В/~170…260В |
| Максимальная потребляемая мощность | 14 Вт |
| Габаритные размеры | 140х90х65 мм |
| Монтажное крепление | Рейка DIN, зажим |
| Температура окружающего воздуха | От минус 40°С до плюс 70°С |